


Questo primo blocco di codice crea il puntatore ebp, sposta il valore esp nel puntatore ebp e crea il registro ecx



Viene chiamata la funzione InternetGetConnectedState, che in C è

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere

Descrizione generata automaticamente


Con i due valori, dwReserved e lpdwFlags



Qui viene eseguito un ciclo if, dove viene comparato il valore di ebp+var\_4 che se equivale a 0 esegue un salto condizionale verso l’indicazione di memoria loc\_40102B



Qui viene inserita nello stack la stringa “Success: Internet Connection” e viene chiamata la funzione situata all’indirizzo di memoria sub\_40105F.



Questa parte di codice non è invece interpretabile perché manca una parte di codice.